**更正公告**

南京医科大学所需公共卫生学院至诚楼细胞实验室改造项目进行公开招标采购，已于2018年11月01日发布了招标公告，因采购人需要，现发布更正公告。

**一、** **原招标公告主要信息：**

原招标项目名称： 南京医科大学公共卫生学院至诚楼细胞实验室改造项目

原招标项目编号：NJMU-S20181127

原公告日期：2018年11月01日

原公告媒体：南京医科大学主页招聘招标栏

二、 **更正信息**

**1、因用户需求改变，原标书中第三部分：货物服务投标清单一览表中四楼细胞房清单改为以下清单**

|  |
| --- |
|  **四楼细胞房净化程报价清单** |
| 　 | 报价日期： |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **品牌** |
| **一** | **结构部分** | 　 |
| 1  | 双玻镁夹心净化板 | 50MMT 0.5MM \*2净化基板 | M2 | 72  | 龙新,洁丰，亿金琳 |
| 2  | 吊架 | 铝合金T梁 | M2 | 13  | 武钢，宝钢，扬子钢 |
| 3  | 配套铝型材 | 电泳 1.2MM | M2 | 72  | 龙新,洁丰，亿金琳 |
| 4  | 净化门  | 900\*2100 | 樘 | 3  | 龙新,洁丰，亿金琳 |
| 5  | 电子互锁 | 　 | 套 | 1  | 龙新,洁丰，亿金琳 |
| 6  | 传递窗 | SUS304 800\*800\*600 | 台 | 1.0  | 龙新,洁丰，亿金琳 |
| 7  | PVC地板 | 2MM | M2 | 13.0  | LG |
| 8  | 压差表 | 0~60PA | 只 | 2.0  | 　 |
| 9  | 原有吊顶、空调拆除清理 | 　 | 式 | 1.0  | 　 |
| 10  | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **二** | **净化设备暖通部分** | 　 |
| 1  | 净化空调主机 | 3P | 台 | 1.0  | 天加，欧博，国祥 |
| 2  | 净化送风机箱 | 风量1000m³/h、全压300PA、初中效过滤 | 台 | 1.0  | 天加，欧博，国祥 |
| 3  | 吊架 | 5# 角钢、￠10丝杆 | 付 | 1.0  | 　 |
| 4  | 控制器 |  | 个 | 1.0  | 天加，欧博，国祥 |
| 5  | 高效过滤器 | 500m3/h | 只 | 1  | 苏净安泰，洁诺，豪辉 |
| 6  | 高效过滤器 | 1000m3/h | 只 | 1  | 苏净安泰，洁诺，豪辉 |
| 7  | 减压阀 | 400\*250 | 只 | 1  | 　 |
| 8  | 铝合金回风口：可调百叶式白色喷塑 | 300\*400/200 带初效阻尼网、可调百叶、白色喷塑 | 只 | 3  | 　 |
| 9  | 新风百叶（带防虫网） | 320\*200 | 只 | 1  | 　 |
| 10  | 镀锌钢板δ=0.75 | 含法兰及角钢吊件 | M2 | 38  | 武钢，宝钢，扬子钢 |
| 11  | 法兰及角钢吊件支架 | 角铁加工制作 | M2 | 38  | 武钢，宝钢，扬子钢 |
| 12  | 钢制风量调节阀 | 320\*250 | 只 | 2  | 苏净安泰，洁诺，豪辉 |
| 13  | 钢制风量调节阀 | 200\*200 | 只 | 4  | 苏净安泰，洁诺，豪辉 |
| 14  | 橡塑保温板 | 25MM厚橡塑保温，B2级 | M2 | 45  | 华美，裕美斯，欧文斯科宁 |
| 15  | 保温软管 | ￠25 | M | 12  | 华美，裕美斯，欧文斯科宁 |
| 16  | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **三** | **照明电气部分** | 　 |
| 1  | 配电箱 | PZ-30 | 台 | 1.0  | 正泰，德力西，公牛 |
| 2  | 净化灯 | LED2\*28W | 盏 | 2.0  | 苏净安泰，洁诺，乔光 |
| 3  | 净化灯 | LED2\*13W | 盏 | 2.0  | 苏净安泰，洁诺，乔光 |
| 4  | 灭菌灯 | 1\*20W | 盏 | 2.0  | 苏净安泰，洁诺，乔光 |
| 5  | 电线 | BV2.5 | M | 200.0  | 江南，起凡，远东 |
| 6  | 电线 | BV4.0 | M | 300.0  | 江南，起凡，远东 |
| 7  | 电缆 | YJV4\*2.5 | M | 20.0  | 江南，起凡，远东 |
| 8  | 电缆 | YJV5\*4.0 | M | 60.0  | 江南，起凡，远东 |
| 9  | 电缆 | YJV5\*6.0 | M | 60.0  | 江南，起凡，远东 |
| 10  | PVC线管 | Φ20~32 | M | 180.0  | 江南，起凡，远东 |
| 11  | 开关 | 220V/10A | 个 | 2.0  | 正泰，德力西，公牛 |
| 12  | 插座 | 220V/16A | 个 | 5.0  | 正泰，德力西，公牛 |
|  **四楼隔断报价清单** |
| 　 | 　 |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **品牌** |
| **一** | **结构部分** | 　 |
| 1  | 中空硅岩夹芯净化板 | 50MMT 0.5MM \*2净化基板 | M2 | 30  | 龙新,洁丰，亿金琳 |
| 2  | 配套铝型材 | 喷塑 1.2MM | M2 | 30  | 龙新，洁丰，奥华 |
| 3  | 净化门  | 1000\*2100 | 樘 | 2  | 龙新,洁丰，亿金琳 |

**其他内容不变。**

三、**本次招标联系事项：**

联系人：仲为国

联系电话：025-86869283

传真电话：025-86869283

联系地址：南京市江宁区龙眠大道101号南京医科大学江宁校区德馨楼B207室

邮箱地址：15451247@qq.com

南京医科大学资产和产业管理处

2018.11.06